极超短波治疗机 参数

1、额定输入功率：400VA  
2、圆形辐射器尺寸：Φ83×95mm,  
外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =470mm×360mm×230mm  
3、治疗时间：0～30min,连续可调，级差1min  
4、输出方式：连续式和脉冲式  
5、辐射器驻波比不大于3  
6、台式设计，移动方便；  
7、LED数码管显示时间和输出功率；  
\*8、工作频率：2450MHz±50MHz,进口电磁振荡电路，工作寿命5万小时以上；  
9、输出功率：为0~50W连续可调，级差1W,微电脑控制技术，使输出更稳定。  
\*10、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品  
11、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。  
12、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。  
\*13、提供有效投标产品注册证。