大庆市人民医院屋面防水工程清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 1 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 一层21-24轴与J-R轴处屋面（100%面积） 1.涂料粒料保护层 2.3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.满足现场所有要求 | m2 | 75.92 |
| 2 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 一层21-24轴与J-R轴处屋面（50%面积） 1..最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 2.120厚挤塑板，双层错峰铺设保温层 3.G200g/㎡（隔气专用）SBC复合防水卷材 4.20厚水泥砂浆找平层 5.满足现场所有要求 | m2 | 37.96 |
| 3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 一层其他屋面 1.涂料粒料保护层 2.3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 5.120厚挤塑板，双层错峰铺设保温层 6.G200g/㎡（隔气专用）SBC复合防水卷材 7.20厚水泥砂浆找平层 8.满足现场所有要求 | m2 | 368.85 |
|
| 4 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 2-3层屋面 1.涂料粒料保护层 2.3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.满足现场所有要求 | m2 | 712.11 |
| 5 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 4层屋面及以上机房层屋面 1.涂料粒料保护层 2.3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.满足现场所有要求 | m2 | 1777.8 |
| 6 | 01B003 | 屋面垃圾清理 | 1.屋面垃圾清理及外运 2.满足现场所有要求 | 项 | 1 |
| 7 | 010902005001 | 屋面排(透)气管 | 1.参见图集12J201-A21 排气道 间距6m 每36平方米设置一个排气孔 2.包含伞型帽等所有构件 3.满足现场所有要求 | 个 | 52 |
| 8 | 01B004 | 安全网围挡 | 1.安全网围挡，高度不小于1.5m 2.满足各主管部门对此项搭设的需求 | m2 | 763.32 |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1.机房外墙上反抹灰 2.满足现场所有要求 | m2 | 96.04 |
| 10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 女儿墙内侧有保温处 1.20厚水泥砂浆找平层 2.满足现场所有要求 | m2 | 243.22 |
| 11 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 陶粒补缺墙面 1.20厚水泥砂浆找平层 2.满足现场所有要求 | m2 | 28 |

清单量仅供参考，如有未尽事宜，已现场实际情况为准。