|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | | | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 |  | | | 拆除外挂理石瓷砖墙面 | 1.部位:拆除外挂理石瓷砖墙面 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | ㎡ | 73.6 |
| 2 |  | | | 拆除氟碳钢化玻璃窗 | 1. 部位:拆除氟碳钢化玻璃窗 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑 | ㎡ | 38 |
| 3 |  | | | 拆除软包墙面 | 1.部位:拆除软包墙面 3.建筑垃圾外运，运距自行考虑 | ㎡ | 108 |
| 4 |  | | | 拆除白钢窗 | 1. 部位:拆除白钢窗 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑 | 套 | 6 |
| 5 |  | | | 拆除烤漆门 | 1. 部位:拆除烤漆门 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑 | 套 | 6 |
| 6 |  | | | 拆除陶粒隔墙 | 1. 部位:拆除陶粒隔墙 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑 | ㎡ | 135 |
| 7 |  | | | 拆除洗手盆 | 1. 部位:拆除洗手盆 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑 | 套 | 5 |
|  |  | | | 新建工程 |  |  |  |
| 1 | |  | | 新建轻钢龙骨隔断 | 1.部位:新建轻钢龙骨隔断 | m2 | 127 |
| 2 | |  | | 吧台隔墙 | 1. 部位:吧台隔墙 2. 规格：80厚 | m2 | 25.7 |
| 3 | |  | | 水泥砂浆抹灰 | 1.部位:水泥砂浆抹灰 2.2cm厚 | m2 | 131 |
| 4 | |  | | 挂网刮胶 | 1. 部位:挂网刮胶 | m2 | 75 |
| 5 | |  | | 墙面龙骨干挂大理石瓷砖 | 1.部位:墙面龙骨干挂大理石瓷砖 | ㎡ | 43 |
| 6 | |  | | 矿棉板吊顶 | 1.部位:矿棉板吊顶 | ㎡ | 64 |
| 7 | |  | | LED灯 | 1. 部位:LED灯 2. 规格：60\*60 | 套 | 12 |
| 8 | | |  | 防盗门 | 1.部位:防盗门 | 套 | 2 |
| 9 | | |  | 钢木门 | 1.部位:钢木门 | 套 | 5 |
| 10 | | |  | 墙面刷乳胶漆 | 1.部位:墙面刷乳胶漆 | ㎡ | 176 |
| 11 | | |  | 吧台理石台面 | 1. 部位:吧台理石台面 2. 规格：1米宽 | m | 20 |
| 12 | | |  | 铜芯线 | 1. 部位:铜芯线 2. 规格：4㎡ | 米 | 500 |
| 13 | | |  | 六类网线 | 1.部位:六类网线 | 米 | 750 |
| 14 | | |  | 穿线管 | 1.部位:穿线管 | 米 | 280 |
| 15 | | |  | 五孔面板 | 1.部位:五孔面板 | 个 | 25 |
| 16 | | |  | 网络插座 | 1.部位:网络插座 | 个 | 10 |
| 17 | | |  | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 |
| 18 | | |  | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 19 | | |  | 白钢窗口隔断 | 1.部位:白钢窗口隔断 | ㎡ | 37.5 |