南院高效过滤器基础参数

无隔板高效过滤器

1、过滤效率：对≥0.3um颗粒的过滤效率在99.99%以上；

2、保护网：双面防护网

3、滤纸：进口超细玻璃纤维滤纸

4、边框：高强度铝合金外框

5、密封：聚氨酯密封条

6、初阻力：小于220P

有隔板高效过滤器

1、过滤效率：对≥0.3um颗粒的过滤效率在99.99%以上；

2、滤纸：进口超细玻璃纤维滤纸

3、边框：高强度镀锌板

4、密封：聚氨酯密封条

5、初阻力：小于220P

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更换位置 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一号术间 | 305\*610\*292 | 铝质隔板 | 个 | 2 |
| 2 | 二号术间 | 305\*610\*292 | 铝质隔板 | 个 | 2 |
| 3 | 三号术间 | 305\*610\*292 | 铝质隔板 | 个 | 2 |
| 4 | 四号（百级）术间 | 557\*725\*70 | 无隔板 | 个 | 6 |
| 305\*725\*70 | 无隔板 | 个 | 6 |
| 610\*782\*70 | 无隔板 | 个 | 2 |
| 5 | 五号（百级）术间 | 557\*725\*70 | 无隔板 | 个 | 6 |
| 305\*725\*70 | 无隔板 | 个 | 6 |
| 610\*782\*70 | 无隔板 | 个 | 2 |
| 6 | 六号术间 | 305\*610\*292 | 铝质隔板 | 个 | 2 |
| 7 | 七号术间 | 305\*610\*292 | 铝质隔板 | 个 | 2 |
| 8 | 八号术间 | 305\*610\*292 | 铝质隔板 | 个 | 2 |

北院高效过滤器基础参数

无隔板高效过滤器

1、过滤效率：对≥0.3um颗粒的过滤效率在99.99%以上；

2、保护网：双面防护网

3、滤纸：进口超细玻璃纤维滤纸

4、边框：高强度铝合金外框

5、密封：聚氨酯密封条

6、初阻力：小于220P

有隔板高效过滤器

1、过滤效率：对≥0.3um颗粒的过滤效率在99.99%以上；

2、滤纸：进口超细玻璃纤维滤纸

3、边框：高强度镀锌板

4、密封：聚氨酯密封条

5、初阻力：小于220P

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更换位置 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无菌间 | 480\*480\*225 | 铝质有隔板 | 个 | 1 |
| 2 | 一号术间 | 630\*630\*220 | 铝质有隔板 | 个 | 4 |
| 3 | 二号术间 | 480\*480\*225 | 铝质有隔板 | 个 | 4 |
| 4 | 三号术间 | 480\*480\*225 | 铝质有隔板 | 个 | 4 |
| 5 | 四号术间 | 480\*480\*225 | 铝质有隔板 | 个 | 4 |
| 6 | 五号（百级）术间 | 945\*630\*80 | 无隔板 | 个 | 12 |
| 630\*630\*80 | 无隔板 | 个 | 12 |
| 7 | 六号术间 | 630\*630\*220 | 铝质有隔板 | 个 | 4 |
| 8 | 七号术间 | 480\*480\*225 | 铝质有隔板 | 个 | 4 |
| 9 | 八号术间 | 480\*480\*225 | 铝质有隔板 | 个 | 4 |
| 10 | 九号术间 | 630\*630\*220 | 铝质有隔板 | 个 | 4 |