|  |
| --- |
| 大庆市人民医院  北院教学楼电梯改造项目招标公告 |
| 1. **项目基本概况**   （一）项目名称：大庆市人民医院北院教学楼电梯改造项目  （二）招标方式：竞争性磋商  （三）采购预算：29万元人民币（含运输、安装、辅料及税金）  **二、供货安装时间及项目地点**  　 （一）供货安装时间(按合同约定执行)  　 （二）项目地点：大庆市人民医院北院教学楼  **三、投标人报名要求**  （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  （二）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。  （三）提供本项目投标公司有效的企业法人营业执照；  （四）投标人具有中华人民共和国与本项目相关资质  （五）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；  （六）不接受联合体投标；  （七）在经营活动中没有重大违法记录；  （八）法律、行政法规规定的其他条件。  **四、项目商务要求**  （一）具有独立法人资格  （二）投标供应商如为电梯制造商，须具备中华人民共和国特种设备生产许可证（许可证项目为“电梯制造”（含安装、修理、改造））或同时具备中华人民共和国特种设备制造许可证和中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）。  （三）投标供应商如为授权经销商，须具备**中华人民共和国特种设备生产许可证**（电梯）。   1. **项目技术要求**   （一）技术要求  产品名称：乘客电梯（有机房）  数量：1台（教学楼）  曳引机采用永磁同步无齿轮曳引机  曳引比：2:1  层站： 7层7站7门速度： 1.0m/s载重 ：1350kg  门机：采用交流VVVF变频门机  采用串行通讯技术  乘客电梯控制方式 ：单控  井道尺寸（净宽\*净深） 2500mm\*2600mm  轿厢尺寸（净宽\*净深\*净高）：1400mm \*2100mm\*2350mm  开门尺寸（mm）：1100\*2100  底坑深度 1600mm顶层高度 4250mm1F:4850mm、2F:4580mm、3F:4500mm、4F:3900mm、5F:4500mm、6F:4500mm  装潢要求：所有轿厢、厅门的材料为发纹不锈钢  电源：交流三相五线制380V 50HZ,照明交流220V 50HZ  特别要求：产品制造、安装、维修必须满足或高于国家所有法规、标准、检规及条例等要求。   1. \*安全装置：1、曳引机同步运行、2、层高自测定、3、启动补偿功能、4、专用运转、5、司机操作、6、最近楼层服务运转（安全停靠）、7、不能开门时救出运转、8、开门报警、9、超载报警（蜂鸣器提示）、10、自动再平层、11、强制关门、12、门的异常检查装置、13、光幕、14、五方通话（无线）、15、警铃（轿顶）、16、轿厢应急照明（充电式蓄电器）、17、闲暇自动检测运转、18、电源相位故障监测、19、运行时间监测、20、井道内急停开关、21、启动计数器、22、超速电气保护、23、超速机械保护、24、电动机空转保护、25、位置异常自动校正、26、运行次数显示、27、故障自动检测、28、故障自动存储、29、火灾管制运转、30、轿门防扒开装置、31、耐冲击层门系统、32、UCMP、33、基准层返回、34、空气净化装置、35、防捣乱功能、36、禁止反向运行登录、37、取消错误呼叫功能、38、开门时间自动调整、39、轿厢照明换气扇自动关闭、40、操作盘文字信息、41、缓冲器采用液压缓冲器、42、避难层返回信号输出、43、导向轮（非聚氨酯材质）、44、对重反绳轮（非聚氨酯材质）、45、轿厢反绳轮（非聚氨酯材质）、46、曳引轮（非聚氨酯材质）。47、最近楼层服务运转（安全停靠）48、不能开门时救出运转、49、数字视频电缆（井道内）、50、消防员服务功能、51、满载不停、52、停用运转、53、轿内语音报站 2. 投标报价包括拆除原有电梯并运输到指定位置的费用。   （四）“\*”条款为必须满足项，不满足为废标依据。因电梯属于特种安全设备，验收时按参数逐条验收，如有一项不符，将不予以验收通过。**建议供应商自行勘察现场的土建尺寸，否则造成的一切后果与院方无关**   1. **付款方式**   电梯安装验收合格后支付合同价款的95%，质保期满支付合同价款的5%。质保期为一年。  **七、投标文件说明：**  　 （一）投标书应为胶装、标明目录页码，**应包含有关投标人报名要求证明材料及打分项目证明材料**等。  （二）投标人请将投标资料密封在信封或档案袋内（投标书封面，要求写明文件名称、投标单位名称（盖章）、地址、投标单位法定代表人（签字或盖章），投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。  （三）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。  （四）标书封面须有以下内容  1.投标公司全称及正本或副本标识  2.投标公司联系人及联系方式  （五）投标文件包含项目：  1.提供有效的营业执照副本（加盖公章）  2.法定代表人身份证（法定代表人参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书，法定代表人身份证及授权代表身份证。否则投标无效。（加盖公章）  3.报价明细单（加盖公章）  4.提供本单位的依法缴纳社会保障资金证明及授权代表社保证明材料。（加盖公章）  5.诚信竞争承诺书（承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务及公司的主要业绩也请列出）。（加盖公章）  6.提供本单位的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及证明材料（加盖公章）。  7.响应资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消响应资格，且供应商自行承担法律责任（加盖公章）。  8.服务方案（服务承诺、质量及售后服务保证措施等）。（加盖公章）  9.清晰详细的供货安装方案。  10.评标需要的其它材料。  **八、投标要求：**  (一)中标单位接到中标通知后必须在三个工作日内前来我院签定合同，否则视为自动弃标，。  （二）投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。  （三）中标单位所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市人民医院的所有损失。  **九、联系方式**  　　详细地址：黑龙江省大庆市开发区建设路241号  　　邮 编：163316　联系人：贾朝惠  联系电话： 6612009  报名时间：2024年7月1日-2024年7月5日(上午8:30-11:00，下午13:30-16:00)  招标时间另行通知  **十、附件：评分细则** |