|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| 大庆市人民医院器械科库房土建改造项目招标公告 |
| 1. 招标项目：大庆市人民医院器械科库房土建改造项目

二、具体要求：1、大庆市人民医院器械科库房土建改造项目要求见投标须知。2、投标人于2020年5月27日下午3点30分前，到大庆市人民医院基建维修科递交公司资质，资质要求：法定代表人资格证明书、法定代表人身份证、有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证，建筑工程施工总承包资质证书，安全生产许可证，以上证件要递交加盖公章的复印件二份，原件审查完毕后带回。4、资格审查通过后制作投标文件，招标前密封好递交招标办。5、开标评标拟定日期：2020年5月28日下午13点30分会场地址：另行通知.6、交货时间及地点：按合同签订的院方要求。7、招标方式：竞争性谈判，三轮报价。8、控制价：96000元（投标价格不得超过控制价）详细地址：大庆市开发区建设路241号邮    编：163316            联 系 人：贠铂电 话：15776561116 投 标 须 知一、招标项目、要求及内容（一）项目：大庆市人民医院器械科库房土建改造项目（二）要求：1、提供参与本项目投标供应商有效的企业法人营业执照副本。2、提供参与本项目投标供应商有效的税务登记证。3、提供参与本项目投标供应商有效的建筑工程施工总承包资质证书。4、提供参与本项目投标供应商有效地安全生产许可证。5、质保期2年。6、建议投标人在开标之前与招标单位联系，进行现场勘察，了解施工的地点及现场位置，如投标人不进行现场勘察，造成对现场情况、招标文件及工程内容理解错误，后果由投标人自行承担，成交后不追加任何费用。（三）施工内容：1、平面抹灰层拆除 20mm水泥砂浆层，100mm混凝土垫层，129㎡2、铲除涂料面298㎡3、拆除立面抹灰层89㎡4、拆除天棚抹灰层137㎡5、拆除踢脚线15㎡6、铺20厚硬性砂浆结合层，20厚水泥砂浆找平层，800×800地砖，共140㎡7、墙面抹灰20厚水泥砂浆 89㎡8、墙面刷涂料298㎡9、天棚刷涂料137㎡10、安装踢脚线15㎡11、拆除金属窗1.8×2.1M 5樘12、拆除金属门1.5×2.7M 4樘13、安装成品单框三玻铝塑铝窗 1.8×2.1M 5樘14、安装成品钢制防盗门1.5×2.7M 3樘15、安装成品钢制保温防盗门1.5×2.7M 1樘16、拆除窗台板 10.5m17、安装石材窗台板 5.25m18、拆除窗口结构层 22㎡19、抹灰19㎡20、窗口及门墙面喷刷涂料 19㎡二、报名地点地点：大庆市人民医院基建维修科三、投标人资格审查时间：2020年5月27日下午3点30分前 要求：准备法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证原件、授权委托书原件、被授权人身份证件原件、有效期内营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件，建筑工程施工总承包资质证书原件，安全生产许可证原件，所有证件复印件两份（以上复印件应加盖公章），原件审查完毕后带回。四、投标文件的编制投标人的投标文件应包括下列内容：1、目录2、报价清单。3、法定代表人资格证明书复印件、授权委托书原件和被授权人身份证件复印件；有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（以上复印件应加盖公章）。4、售后服务承诺。五、投标文件的递交时间2020年5月27日下午15:00六、投标文件的递交1、每个投标人递交1个投标文件密封袋。2、密封袋封面应分别写明招标人和投标人的名称、项目，并注明“开标时间以前不得开封”字样。3、投标人应在规定时间前，将投标文件递交给招标办。4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：（1）投标文件未密封和未按规定加盖投标人公章、单位法定代表人或法定代表人委托代理人印章的；（2）未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的；（3）超过截止时间未送达投标文件的。（4）违反招投标法律法规规定的。（5）未响应招标文件内容。七、开标与评标1、开标时间：2020年5月28日下午13点30分 2、开标地点：另行通知3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带有效身份证明，在规定的开标时间前到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。4、开标后，评标小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标、定标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。八、评标原则1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。2、保证提供的质量、价格及交货时间按招标人要求。3、能提供最佳售前、售后服务。4、能提供最合理的投标报价。5、质量符合要求的。九、投标保证金5000元人民币，同招标文件一起交到招标办公室，未中标单位，招标会结束后返还，中标单位履行合同后返还（不含利息）。十、如发生须知外其他事项，以医院方要求为主。                         |

 |